일  반  시  방  서

1. 적 용 범 위

1) 본 시방서는 남부지방산림청에서 시행하는 2024년 간선임도사업(기번3)에 적용한다.

2) 본 시방서는 공사의 일반사항을 위한 것이며, 기술적인 사항은 특별시방서에 의한다.

2. 용어의 정의

1) 계  약  서 : 공사 도급계약서와 계약조건, 설계서, 설계도, 시방서 등 설계도서와 기타 이것을 보충하는 서류를 말한다.

2) 시  방  서 : 공사수행에 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류를 말한다.

3) 특별시방서 : 일반시방서를 보충하고 본 공사만의 특별한 사항 및 전문적인 사항에 대한 제반규정 및 요구사항을 정한 서류를 말한다.

4) 발  주  자 : 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고, 도급계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

5) 시  공  자 : 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 따라 인정된 시공자의 대리인, 승계인을 포함한다.

6) 공사감독자 : 현장 비상주 근무자로서 시공 계획의 검토․시행, 설계변경에 관한 사항, 준공검사 및 자금집행 등 시공 전반에 관한
업무를 관장하는 자와 현장에 상주하여 공사에 관한 감독업무를 수행하는 자를 말한다.

7) 건설사업관리기술자 : 일정한 자격을 갖추고 감리전문회사에 종사하면서 당해 공사의 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는  지의 여부를 확인하고, 품질관리, 공사관리 및 안전관리 등에 대한 기술 지도를 하며, 발주자의 위탁에 의하여 관계 법령에 따라 발주자의 감독 권한을 대행하여 감리업무를 수행하는 자를 말한다.

8) 지      시 : 발주자측에서 발의하여 공사감독자가 시공자에 대하여 공사감독의 소관업무에 관한 방침, 기준, 계획 등을 일러주고 실시하게 하는 것을 말한다.

9) 승      인 : 시공자측에서 발의한 사항을 공사감독자가 서면으로 동의하는 것을 말한다.

10) 입      회 : 공사감독자 또는 그가 지정하는 대리인이 현장에 입회하여 시공사항을 확인하는 것을 말한다.

3. 공사감독자

1) 발주자는 공사시행을 위하여 임명된 공사감독자의 명단을 서면으로 시공자에게 통지한다.

2) 시공자는 공사에 관한 연락, 보고, 통지 등 제반사항을 공사감독자를 경유하여야 한다.

4. 공사의 착수

도급자는 공사 착수 전에 다음 사항을 구비하여야 한다.

1) 현장 대리인 지정

가) 시공자의 현장대리인은 해당 공사에 대한 전문지식과 경험이 있는 산림공학기술자를 1인 이상 고정 배치하여야하며, 공사감독자의

승인 없이는 임의로 현장을 떠나서는 아니 된다.

나) 공사감도자는 현장대리인, 기타 시공자의 사용인이 공사시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 시공자에게 그

교체를 요구할 수 있다.

2) 시공계획서 제출

가) 시공자는 공사착수 전에 착공계, 현장대리인계, 공사도급 내역서, 예정공정표 및 기타 발주처의 규정에 의한 제반 서류를 제출하여

야 한다.

나) 시공자는 착공과 동시에 설계도.서 및 시방서에 의하여 공사전반에 관한 상세한 계획을 세워 공정표를 제출하여야 한다.

다) 시공자는 공사감독자의 요구에 따라 공사시행의 순서, 방법, 주요재료의 반입계획, 주요장비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획   등에 대하여 상세한 실시계획을 작성, 공사감독자에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

3) 현장확인

시공자는 공사착공과 동시에 본 설계도서 내용과 현장을 확인하여 이상 유무를 즉시 공사감독자에게 보고하여야 한다.

4) 공사의 착수

공사 감독자의 현장대리인 등 교체를 요구하는 경우 시공자는 특별한 이유가 없는 한 교체 하여야 한다.

5. 공사 시행 및 시공

1) 공사시행

가) 본공사는 설계도서, 일반시방서 및 특별시방서에 의거 공사감독자의 지시에 의하여 시행한다.

나) 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 공사의 성질상 당연히 필요한 사항은 공사감독자의 지시에 따라 시공자의 부담

으로 시행하여야 한다.

다) 시공자는 공사와 동시 또는 진행중 설계도서 및 현장 조건에 상이한 사항을 벌견하는 즉시 공사감독자에게 보고하여야 한다.

라) 공사의 시공 중이 아니면 그 검사가 불가능할 경우 혹은 심히 곤란한 부분, 수중 또는 지하에 매설하는 부분의 공사 시는 시공 중    진행사항에 따라 공사감독자의 검사를 받아야 한다.

2) 보고

시공자는 계약서에서 지정한 것과 공사감독자가 지시한 각종 보고를 지정한 기일 내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야      한다.

3) 공사 작업순서

각 공정별 작업순위는 착공 전에 제출한 공사예정공정표에 따라야 하며, 더 상세한 계획은 공사감독자의 승인을 받아 수행한다.

4) 부적당한 인원의 교체

공사감독자는 현장대리인 등이 공사시행에 부적당하다고 인정 될 경우 시공자에게 교체를 요구 할 수 있고, 시공자는 특별한 사유가 없는

한 즉시 교체하여야 한다.

5) 기존시설 보호 및 장애물

가) 시공자는 모든 기존시설물과 통신케이블,상하수도관,송유관 등 지하매설물이 손상되지 않도록 보호해야 한다.

나) 공사장내의 장애물은 공사감독자의 지시에 따라 제거하여야 하며, 공사도중 발생한 각종 발생품은 공사감독자의 지시에 따라 일정한

장소에 정리하여 반납하여야 한다.

6) 공사 시행 및 시공

공사의 성질상 당연히 필요한 사항은 공사감독자의 지시에 따라 시행되 그 비용은 상호 협의 하여야 한다.

6. 설계도서 등의 비치

공사현장에는 해당공사에 관련된 계약약관, 설계도서, 공사예정공정표, 시공계획서, 기상표 및 기타 필요한 도서류 등을 비치하여야 한다.

7. 측량기구비치

시공자는 착공과 동시에 측량기구 일체를 현장에 비치하여야 한다.

8. 시공측량

시공자는 시공에 필요한 측량은 산림공학기술자로 하여금 실시토록 하고, 설계도서와 상이한 점에 대해서는 공사감독자에게 보고한 후,
공사감독자의 지시에 따른다. 시공자는 발주청의 사정에 따라 공사 편입부지에 대하여 횡단도를 이용하여 각 측점별로 경계선을 측량표시(백색페인트)하여야 한다.

9. 사용중기

1) 본 공사에 사용하는 중기는 현장의 작업여건 및 공정 진척 여부에 따라 현장에 반입하여야 하며, 일단 투입된 중기의 기사들에 대한 안전교육을 게을리 해서는 안 되며, 시공자는 장비사용계획 및 장비반출 등을 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 공사감독자가 부적당하다고 인정하는 기계기구는 사용할 수 없다.

10. 가설물 및 안내표지판 설치

착공과 동시에 공사감독자의 지시에 따라 가설물과 공사안내판, 교통표지판 및 안전안내판 등 발주청에서 요구하는 내용의 사항들을
설치하여야 한다.

11. 공정관리

현장대리인은 공사감독자의 지시에 따라 매월 작업 계획서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아 작업을 시행하여야 하며, 매월 작업일부 및 공사진도를 표기하여 공정현황보고를 하여야 한다.

12. 시공관리

본 공사는 설계도서 및 제반규정에 의한 시방기준에 따라 시공하여야 하며, 공사감독자가 규격 및 품질의 확인을 위한 자료의 제출을 요구할 때에는 그 지시에 따라야 한다.

13. 품질관리

품질관리에 필요한 작업과정은 공사감독자의 입회하에 실시하여야 하며, 성과를 공사감독자에게 제출하여야 하고, 품질관리를 위하여 공사감독자가 요구하는 실험기구를 비치하여야 한다.

14. 공사현장관리

1) 공사기간 중 항상 안전에 유의하여 현장관리를 할 것이며, 재해방지에 최선을 다해 노력을 하여야 한다.

2) 공사시공 중 공사감독자 및 관리자의 허가 없이 유수 및 공정에 불편을 끼치는 시공방법을 택해서는 안 된다.

3) 공사착공과 동시에 재해대책반을 편성 운영토록 하고, 천재지변시 가능한 모든 방법을 강구하여야 한다.

4) 현장 시공관리의 요원 및 작업인부의 행위가 공사에 지장을 주거나 부적당하다고 판단될 때 공사감독자는 시공자에게 교체를 요구할 수 있으며, 시공자는 공사감독자로 부터 교체요구가 있을 때에는 즉시 교체하여야 한다.

15. 자재관리

1) 공사용 관급자재는 원칙적으로 교체사용을 불허하며, 시공자 책임하에 사전 사용계획서를 제출하여 공사감독자의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

2) 본 공사용 반입자재는 공사감독자의 검사를 받아서 합격된 재료는 작업의 진행 및 통행에 지장이 없는 장소에 보관하고 사용할 때에는 규격에 미달된 자재는 공사감독자의 지시에 따라 즉시, 현장 밖으로 반출하고 일단 반출된 자재는 어떠한 경우에라도 재반입해서는 안된다.

16. 공사사진제출

본 공사용 사진촬영은 동일장소에서 동일방향으로 촬영하고, 또 필요에 따라 공사내용을 촬영하여 아래사진을 제출하여야 한다.

1) 착공전, 공사중, 준공사진

2) 공정사진

3) 공사기록사진 : 공사진행 상황을 촬영하고, 사진첩을 4부 작성 제출

4) 사진규격 : 가로-15cm,  세로-10cm

5) 기타 홍보용 사진 및 JPG파일

17. 안전관리

1) 산림기술용역업자 및 산림사업시행업자는 「산림기술진흥 및 관리에 관한 법률」 제26조, 제27조 같은법 시행령 제16조, 제18조, 제19조, 같은법 시행규칙 제21조에 의거 산림사업의 안전관리에 노력하여야 한며, 법률에 정한 사항 대하여 이행하여야 한다.

2) 산림사업시행업자는 산림사업의 안전을 확보하기 위하여 안전점검 및 안전관리조직 등 「산림기술진흥 및 관리에 관한 법률」시행령 별표6의 수립기준에 따라 산림사업의 안전관리계획을 수립하고, 산림사업을 착수하기 전에 감리자 확인을 받아 발주청에 제출하여 승인을 받아야 한다.

가. 적정 : 안전에 필요한 조치가 구체적이고 명료하게 계획되어 산림사업의 안전성이 충분히 확보되어 있다고 인정되는 경우

나. 조건부 적정 : 안전성을 확보하는 데 중대한 영향은 없으나 계획의 보완이 필요하다고 인정되는 경우

다. 부적정 : 계획에 중대한 결함이 있어 산림사업을 시행할 경우 안전사고가 발생할 우려가 있다고 인정되는 경우

3) 부적정 해당하는 심사 결과를 통보받은 산림사업시행업자는 안전관리계획을 다시 수립하여 산림사업을 착수하기 전에 발주청에 제출하여 승인을 받아야 한다.

4) 산림사업시행업자는 안전관리계획에 따라 안전점검을 하여야 한다. 이 경우 산림사업시행업자에게 고용되어 안전점검 업무를 수행하는 산림기술자는 안전관리계획에 따라 현장에 상주토록 하고, 성실하게 그 업무를 수행하여야 한다

가. 산림사업시행업자는 산림사업의 안전관리를 위하여 해당 산림사업의 안전에 관한 업무를 총괄하는 안전총괄책임자와 분야별 안전관리를 담당하는 안전관리담당자를 한명이상 두어야 하며, 산림사업시행업에 종사하는 사람에 대하여 안전교육을 실시하여야 한다

※ 안전총괄책임자 및 안전관리담당자가 수행하여야 하는 직무의 범위는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 안전총괄책임자

- 안전관리계획서의 작성 및 제출

- 안전사고가 발생할 우려가 있거나 안전사고가 발생한 경우 비상동원 및 응급조치

- 안전관리비의 집행 및 확인

- 안전관리에 필요한 시설 및 장비의 지원

- 안전점검의 실시에 관한 지휘ㆍ감독

- 안전교육의 실시에 관한 지휘ㆍ감독

2. 안전관리담당자

- 안전총괄책임자의 직무에 대한 보조

- 안전점검의 실시

- 안전교육의 실시

나. 안전총괄책임자와 안전관리담당자는 산림사업 관련 작업을 하는 날에는 작업을 시작하기 전에 해당 작업을 수행하는 인력을 대상으로 안전교육을 실시하여야 한다.

다. 안전총괄책임자와 안전관리담당자는 제1항에 따른 안전교육에 작업의 시행방법, 작업의 세부 시행순서 및 시행 시 주의사항 등을 포함하여야 한다.

라. 산림사업시행업자는 안전총괄책임자와 안전관리담당자가 실시한 안전교육의 내용을 기록ㆍ관리하여야 하며, 사업 준공 후 발주청에 기록한 내용을 제출하여야 한다

5) 산림사업시행업자는 1)항부터 6)항까지의 규정에 따라 안전관리계획을 수립하고 안전점검을 한 산림사업을 준공한 경우에는 「산림기술진흥에 관리에 관한법률」 시행규칙 제21조에 정하는 방법 및 절차에 따라 안전점검에 관한 종합보고서를 같은법 시행규칙 별표5에 따라 작성하고 준공한 날부터 5일 이내 발주청에 제출하여야 한다.

6) 화약, 휘발유(석유류), 전기, 가스 등의 위험물을 보관 및 취급에 있어서 관계법령에 정하여진 바에 따라 규정을 준수하고 최선의 방책을 강구하여야 한다.

7) 시공자는 안전사고 등이 일어나지 않도록 제반 안전수칙을 준수하여, 안전관리에 철저를 기해야 하며, 본 공사 중 발생하는 모든 사고에 대하여 시공자가 모든 책임져야 한다.

8) 본 공사 시공으로 인하여 각종 차량의 통행 지장 초래하거나 차량안전에 문제가 없도록 만전을 기하여야 한다.

18. 안전조치

1) 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 유의하여 유사시에는 피해를 최소한으로 되게 응급조치를 하여야 한다.

2) 공사에 필요한 안전조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검 등을 실시하고 필요한 제반시설을 갖추어 공사감독자의 승인과 검사를 받아야 한다.

3) 공사착수전 에 안전시설을 해야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

- 출입금지구역 설정

- 도로의 교통제한 또는 금지

- 폭약사용에 대한 위험 표시

- 전기, 하수도 및 통신 등 중요시설에 대한 보호

- 유류 등 화재발생지역의 설정 및 위험표시

4) 도로의 교통을 제한하고자 할 때는 교통제한의 범위,기간,안전조치 등에 대하여 공사감독자를 경유하여 소정의 수속을 밟아야 한다.

5) 작업장 내에서는 안전모자를 반드시 착용하여야 한다.

6) 공사장에는 구급약을 상비하여야 한다.

7) 공사 시 일반인의 교통 또는 교통기관에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치해야 한다.

8) 공사 시 인접해 있는 수리 및 농작물에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구하여야 한다.

19. 사고의 보고

토사의 붕괴, 낙반, 가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영양을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제삼자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을때 혹은 그러한 사고발생의 징조를 감지했을 때에는 응급조치를 취하고 공사감독자에게 보고해야 한다.

20. 제 법규 준수

1) 공사시행에 있어서는 근로기준법, 노동조합법, 산업안전보건법, 재해구조법, 기타 관계법규를 반드시 준수하여야 한다.

2) 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 시공자의 책임하에 이루어지고 사용하는 전 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 시공자가 진다.

3) 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2014-37호)에 따른다.

4) 건설기술 잔흥법 시행규칙 환경관리비 산출기준(제61조 제3항)에 따른다.

21. 산업안전보건법에 따른 산업안전보건관리비 사용기준

1) 수급인 또는 자기공사자는 안전관리비를 다음 각 호의 항목별 사용기준에 따라 건설사업장에서 근무하는 근로장의 산업재해 및 건강

장애 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 한다.

가) 안전관리자 등의 인건비 및 각종 업무 수당 등

- 전담 안전.보건관리자의 인건비, 업무수행 출장비(지방고용노동관서에 선임 보고한 날 이후 발생한 비용에 한정한다) 및 건설용

리프트의 운전자 인건비

- 공사장 내에서 양중기. 건설기계 등의 움직임으로 인한 위험으로부터 주변 작업자를 보호하기 위한 유도자 또는 신호자의 인건비나

비계 설치 또는 해체, 고소작업대 작업 시 낙하물 위험예방을 위한 하부통제 등 공사현장의 특성에 따라 근로자 보호만을 복적으로

배치된 유도자 및 신호장의 인건비

- [별표 1의2]에 해당하는 작업을 직접 지휘.감독하는 직.조.반장 등 관리감독자의 직위에 있는 자가 영 제10조 제1항에서 정하는

업무를 수행하는 경우에는 지급하는 업무수당(월 급여액의 10퍼센트 이내)

- 안전시설비 등 : 법 . 영 . 규칙 및 고시에서 규정하거나 그에 준하여 필요로 하는 각종 안전표지. 경보 및 유도시설, 감시 시설,

방호장치, 안전. 보건시설 및 그 설치비용(시성의 설치. 보수. 해체 시 발생하는 인건비 등 경비를 포함한다.)

나) 개인보호구 및 안전장구 구입비 등 : 각종 개인 보호장구의 구입. 수리. 관리 등에 소요되는 비용, 안전보건 관계자 식별용 의복 및

제1호의 안전. 보건관리자 및 안전보건보조원 전용 업무용 기기에 소요되는 비용(근로자가 작업에 필요한 안전화. 안전대. 안전모를

직접 구입. 사용하는 경우 지급하는 보상금을 포함한다)

다) 사업장의 안전진단비 : 법 . 영 . 규칙 및 고시에서 규정하거나 자율적으로 외부전문가 또는 전문기관을 활용하여 실시하는 각종

진단, 검사, 심사, 시험, 자문, 작업환경측정, 유해. 위험방지계획서의 작성 . 심사. 확인에 소요되는 비용, 자체적으로 실시하기

위한 작업환경 측정장비 등의 구입 . 수리 . 관리 등에 소요되는 비용과 전담 안전.보건관리자용 인전순찰차량의 유류비 . 수리비.

보험료 등의 비용

라) 안전보건교육비 및 행사비 등 : 법 . 영 . 규칙 및 고시에서 규정하거나 그에 준하여 필요로 하는 각종 안전보건교육에 소요되는

비용(현장 내 교육장 설치비용을 포함한다), 안전보곤관계자의 교육비, 자료 수집비 및 안전기원제.안전보건행사에 소요되는비용

(기초안전보건교육에 소요되는 교육비.출장비.수당을 포함한다. 단, 수당은 교육에 소요되는 시간의 임금을 초과 할 수 없다)

마) 근로자의 건강관리비 등 : 법 . 영 . 규칙 및 고시에서 규정하거나 그에 준하여 필요로 하는 각종 근로자의 건강관리에 소요되는

비용 및 작업의 특성에 따라 근로장 건강보호를 위해 소요되는 비용

바) 기술지도비 : 재해예방전문지도기관에 지급하는 기술지도 비용

아) 본사 사용비 :  안전만을 전담으로 하는 별도 조직(이하 “안전잔담부서” 라 한다)을 갖춘 건설업체의 본사에서 사용하는 제1호

부터 지7호까지의 하용항목과 본사 안전전담부서의 안전전담직원 인건비 . 업무수행 출장비(계상된 안전관리비의 5퍼센트를 초과할

수 없다)

2) 제1항에도 불구하고 사용하고자 하는 항목이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하거나 [별표 2]의 사용불가 내역에 해당하는 경우에는

사용할 수 없다.

가) 공사 도급내역서 상에 반영되어 있는 경우

나) 다른 법령에서 의무사항으로 규정하고 있는 경우

다) 작업방법 변경, 시설 설치 등이 군로자의 안전 . 보건을 일부 향상시킬 수 있는 경우라도 시공이나 작업을 용이하게 하기 위한

목적이 포함된 경우

라) 환경관리, 민원 또는 수방대비 등 다른 목적이 포함된 경우

마) 근로자의 근무여건 개선, 복리 . 후생 증진, 사기진적 등의 목적이 포함된 경우

3) 수급인 또는 자기공사자는 [별표 3]에서 정하는 기준에 따라 안전관리비를 사용하되, 발주자 또는 건설사업관리기술자는 해당 공사

의 특성 등을 고려하여 사용기준을 달리 정할 수 있다.

4) 제1항지8호에 따른 안전전담부서는 영 제 14조에 따른 안전관리자의 자격을 갖춘 사람(영 별표4 제10호와 제11호에 해당하는 사람

을 제외한다) 1명 이상을 포함하여 3명 이상의 안전전담직원으로 구성된 안전만을 전담하는 과 또는 팀 이상의 별도조직을 말하며,

본사에서 안전관리비를 사용 하는 경우 1년(1.1 ~ 12.31) 본사 안전관리비 실행예산과 사용금액은 전년도 미사용금액을 합하여

5억원을 초과할 수 없다.

5) 수급인 또는 자기공사자는 사업의 일부를 타인에게 도급한 경우 그의 수급인이 제1항의 기준에 따라 사용한 비용을 산업안전보건관

리비 범위에서 적정하게 지급할 수 있다.

22. 건설기술진흥법에 따른 환경관리비 세부 산출기준

1) 환경 오염방지 및 보호를 위해 계약자는 환경오염방지에 관한 봅률을 준수하고, 시공 중 및 시공 후 공사현장 및 인근의 환경에 오염

파괴, 훼손이 없도록 그 보호에 만전을 기해야 하며, 공사감독자(또는 건설사업관리기술자)의 지시에 따라야 한다.

2) 계약자는 환경영향평가결과에 의한 협의내용을 준수해야 한다.

3) 건설공사현장에 설치하는 환경오염방지시설은 다음의 시설을 말한다.

가) 비산먼지방지시설 : 실수시설, 사수차량, 방진덮개[도로 등의 절취, 절개 및 법면 사용분을 포함한다], 방진망(막), 진공청소기,

간이칸막이, 이송설비 분진억제시설, 집진시설(이동식, 분부식), 기계식 청소장비 등 「대기환경보전법」의 규정을 준수하기 위한

시설

나) 소음 . 진동방지시설 : 방음벽(이동 및 설치 비용을 포함한다), 방음막, 소음기, 방음덮개, 방음림, 흡음장치 및 시설, 탄성지지

시설, 제진시설, 방진구시설, 방진고무 등「소음 . 진동관리법」의 규정을 준수하기 위한 시설

다) 폐기물방지시설 : 소각시설, 스레기슈트, 폐자재 수거박스, 폐기물 보관시설(덮개, 배수로) 등 「폐기물관리법」및「건설폐기물의

제활용촉진에 관한 법률」의 규정을 준수하기 위한 시설

라) 수질오염방지시설 : 가배수로, 임시용 측구, 절성토면 비닐덮개, 오탁방지막, 오리펜스, 유화제, 흡착포, 이동식 간이화장실 등

「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」의 규정을 준수하기 위한 시설

23. 작업시간

1) 공사시행의 편의상 작업시간을 연장, 단축할 수 있으나, 야간에 작업을 할 때에는 사전에 공사감독자의 승인을 득해야 한다.

2) 공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업의 필요성을 공사감독자이 승인할 때에는 시공자는 그 지시에 따라야

한다.

24. 기성고작성

시공자는 기성검사 요청을 할 때는 요청일 10일 전에 공사감독자를 경유하여 제출한다.

25. 공사일시중지

공사감독자는 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있으며, 공사중지로 인한 손해는 시공자가 진다.

- 기후의 악조건으로 공사 및 품질에 손상을 주게 될 우려가 있다고 인정될 때

- 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

- 공사 종사원의 기술미숙으로 조잡한 공사가 될 우려가 있을 때

- 관련되는 타공종의 공사진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

26. 설계변경

본 공사 진행 중 다음과 같은 경우에는 설계변경 할 수 있다.

1) 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 계획 설계된 것인바, 시공당시 지형의 현저한 변동, 민원, 기타 조사 후 변경사항에
대하여는 사전에 공사감독자의 승인을 득하여 현지여건에 맞도록 설계 변경한다.

2) 토공에서 토질과 암질구분의 추정선이 현지와 부합되지 않을 때

3) 당초 지정된 골재원 및 토취장의 위치, 채취량, 운반거리의 변경이 있을 때

4) 당초 계획이 변경되었을 때

5) 설계내용과 현저한 차이가 생겨 공사감독자가 필요하다고 인정할 때

6) 기자재 설치에 따른 구조물 변경 및 시공방법 변경이 불가피할 때

7) 물가변동으로 인한 공사비 조정은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제73조에 따른다.

8) 기타 발주자가 변경을 요할 때

27. 공사기간연장

1) 천재지변 또는 공사용 재료의 국내품절, 시행청의 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때는 공사기간을 연장할 수 있다.

2) 기상이변 및 강우일수가 과거 5개년 평균일수 보다 많아, 공사에 막대한 지장을 초래하였다고 인정될 때 연장할 수 있다.

28. 설계 및 준공도서 관리

공사시행에 사용되는 모든 설계도서는 발주자의 관리예규에 준하여 관리하며, 준공과 동시에 준공도서를 작성하여 공사감독자에게 제출하고 도급인이 공차한 설계도서 및 성과품을 동시에 반환하여야 한다.

29. 준공검사

1) 시공자는 준공상황을 실측하여 정확한 도면을 작성하고 준공계에 첨부하여 공사감독자에게 제출한다.

2) 시공자는 준공검사를 대비하여 15일 전 공사의 시공 상태를 정산 설계하여 공사감독자의 승인을 얻어 준공검사시 준공도면을 제출하여야 한다.

3) 시공자는 구조물설치 위치에 가로 30cm, 세로 30cm의 흰색철판에 측점번호, 구조물의 크기, 길이 등을 표시하여 준공검사시 확인하기 쉽게 표시한다.

4) 준공검사에 필요한 제반경비는 시공자 부담으로 한다.

5) 검사 또는 시험결과 시방서 및 설계도서에 명시한 검사 검수기준에 일치하다고 인정되었을 때 준공 조치한다.

6) 검사결과 시방서 및 설계도서 기준에 적합하지 않은 부분은 수정 및 재시공 후에 재검사를 받아 만족할 경우 준공 조치한다.

7) 준공도면이 제출되어 검사가 완료되었을 때 준공 조치한다.

8) 준공도면은 시공자 부담으로 작성, 제출하여 공사감독자의 검토 및 승인을 득하여야 한다.

9) 승인을 득한 후 축소도면(A3)을 필요로 하는 부수만큼 작성하여 공사감독자에게 제출하여야 한다.

10) 준공조치 이후에도 점검 또는 감사시에 시공자의 잘못으로 지적되는 사항에 대해서 시공자는 재시공 또는 변상해야 한다.

30. 공사후의 정리

공사가 완공되었을 때는 공사감독자의 지시에 따라 가설물을 제거하고, 청소 정리하여 공사감독자의 검사를 득해야 한다.

31. 기타사항

1) 시공자는 각종 공정별 시공 시 환경영향평가서 및 사전환경성검토에 의한 주의 사항을 준수하여 시공하며, 예기치 않은 환경침해요인이 발생시는 지체없이 발주처와 협의하여 조치토록 한다.

2) 시공자는 본 공사 준공 시까지 감독관의 지시에 따라야 하고, 특히 민원이 발생하지 않도록 사전에 발생요인을 확인 처리하여야 한다.

3) 시공자는 준공시 준공도 3부를 작성하여 준공계와 동시에 제출하여야 하며, 시설물에 대해서는 인수인계시까지 이를 보관하여야 한다.

4) 시공자는 반영구 구조물로 공사감독자이 지시하는 규칙에 따라 준공표지판을 제작 설치하고, 준공검사시 광경사진을 필히 제출하여야 한다.

5) 본 공사 시행도중 경미한 사항에 대하여는 설계도서에 명시되지 않았을지라도 공사감독자가 필요하다고 인정하는 경우, 공사감독자의 지시에 따라 시공자 부담으로 시행하여야 한다.

6) 공사 중 발생되는 모든 발생품은 공사감독자의 지시에 따라 보관, 운반 처리되어야 한다.

7) 각종 설계도서는 보안규정에 따라 보관하여야 한다.

8) 각종 관계서류는 지정된 기일까지 제출하여야 한다.

9) 사업을 시행하기 전에 해당 산주에게 통보하여야 한다.

10) 본 공사 준공 후 점검 및 감사시 지적되는 사항은 시공자 부담으로 조치하여야 한다.

32. 적용 기준

본 시방서 또는 도면에 규정이 없는 경우에는 아래 명시된 관계법령이나 규정에 따르고 그 밖의 사항은 공사감독자의 지시에 따른다.

∘ 산림관리기반시설의 설계 및 시설기준   : 산림청

∘ 사방사업의 설계․시공 세부기준          : 산림청

∘ 건설공사 관계법령 및 규정             : 국토교통부

∘ 토목 공사 일반 표준 시방서            : 국토교통부

∘ 콘크리트 표준 시방서                  : 국토교통부

33. 설계적용기준

1) 환        율 : 2024년 02월 전신환 매도가 1$=1,289.00원으로 산정

2) 자 재  시 세 : 2024년 01월 가격정보지와 물가정보지, 물가자료지에 의거 산정

3) 노임 및 품셈 : 2024년 01월 건설협회 발표 2024년 상반기적용 노임, 2024년 01월 상반기 개정 건설품셈을 기준으로 산정

4) 유 류  가 격 : 2024년 02월 전국대리점 평균가격 기준으로 산정(조달청)

34. 공사기간

본 공사의 공사 기간은 착수일로부터 210일간으로 한다.

특  별  시  방  서

1. 적 용 범 위

가. 공사범위

본 항은 2024년 간선임도사업(기번3)을 시행하기 위한 토공사및구조물공사에 적용할 시방을 규정한 것으로서 도급자는 계약서상의 의무조항 및 조건과 발주처에 의해 요청된 지시에 따라 현장정리, 구조물 굴착, 성토공, 되메우기 및 비탈보호공 그리고 도면에 따른
표면정리 및 관련 부대공을 포함한 모든 작업을 완수하기 위해 필요한 기계, 인력, 장비 및 자재를 공급하여야 한다.

나. 적용기준

본 공사는 2024년 간선임도사업(기번3)에 적용하며,『산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률』제9조(산림관리기반시설의 설치 등) 및 동법 시행규칙 제5조(산림관리기반시설의 범위 및 기준 등)의 규정에 의한『산림관리기반시설의 설계 및 시설기준』과 법 제27조(산림사업의 설계‧감리 등), 제30조(산림기술자) 및 동법 시행령 제26조(산림사업의 설계‧감리 범위 등), 제30조(산림기술자의 종류 등), 동법 시행규칙 제29조(산림사업의 설계), 제30조(산림사업의 감리), 제31조(책임기술자 및 감리원 배치) 및 산림청 훈령 제1057호 『임도설치 및 관리 등에 관한 규정』에 준하고 여기서 명시되지 않은 사항은 일반토목의 제반기준에 준한다.

2. 토 공 일 반

가. 수준점, 말뚝박기 및 경계표석 설치

1) 시공자는 공사구간 혹은 주변의 수준점이나 재산 경계선 표식을 훼손할 수 없다.

2) 시공자는 동 표식을 제거하기 전에 공사완료 후 재설치를 할 수 있는 조치를 취해두어야 한다.

나. 현장측량

1) 시공자는 토공 및 검측에 필요한 모든 현장측량을 실시하여야 한다.

2) 종단중심을 측량할 때에는 현황실측도상의 CP(또는 T)점에 따른 보조점을 설정하고 수준점에 대해서는 이동, 침하의 염려가 없는 곳을 선정하여야 한다.
또한 기준점,수준점에 나무말뚝이나 콘크리트말뚝 등을 견고하게설치하여 설치전과 후에는 반드시 공사감독자와 협의하여야 한다.

다. 규준틀

모든 절취 비탈면 및 성토 비탈면의 마무리를 올바르게 하기 위하여 규준틀 또는 이와 같은 목적의 시설물을 견고하게 설치하여 확고한 시공이 이루어지도록 하여야 한다.

라. 준비배수

1) 시공에 앞서서 시공자는 깎기 장소, 또는 쌓기 원지반에 고인 물을 배제해야 하며, 시공 중에도 필요에 따라 도랑 등의 배수구를 설치하여 깎기할 장소의 배수가 양호한 상태로 유지하여야 한다. 이 준비배수에 있어서 시공자는 발주자의 용지경계를 넘어서 함부로 부근의 토지에 배수해서는 아니 된다.

2) 준비배수를 위하여 초기에 쌓기 바닥면을 깊게 파서 도랑을 내고, 막자갈 등의 투수성 재료를 채워 배수를 시킬 필요가 있는 장소는 그 규격과 설치 범위를 시공도면에 나타내고 공사감독자의 승인을 받아 시공하여야 한다.

3) 땅깎기 중에 용수 또는 지하수 등을 발견하면 공사감독자의 지시에 따라 상당한 배수시설을 하여야 한다.

마. 흙운반

흙운반은 사전에 승인을 받은 토공계획에 따라 해야 하며, 공사감독자가 필요하다고 인정하는 경우에는 변경을 지시할 수 있고, 시공자는 이 지시에 따라야 한다.

바. 토취장

1) 시공자는 토취장을 사용하기에 앞서 필요시 토취장 사용승인 신청서를 발주부서의 장에게 제출하여 승인을 받은 후, 해당 관할 관서에 허가를 받아야 한다. 시공자는 허가된 토취장이라 하더라도 취토 전 원지반면과 취토완료후의 지반에 대하여 검측을 받아야 한다.

2) 토취장의 사용이 완료되면, 시공자는 토취장과 공사 중 점유했던 주변시설까지도 깨끗이 정리하여야 하며, 개발허가 관서에서 지시한 원상복구, 조경 등의 의무나 운반로에 대한 정비, 보수 의무를 충실히 이행하여 차후 분쟁의 요인을 없애야 한다.

3) 토취장에서 굴착운반 작업 시 다음 각 사항에 유의하여야 한다.

가) 경계바깥의 용지 및 시설물에 피해를 주지 않아야 한다.

나) 공사중의 강우에 대한 배수계획을 세워 필요에 따라 배수구, 침사지 등을 설치해야 한다.

다) 인접한 주위의 상황에 따라 발파방호책, 미끄럼방지 방호책 등의 시설을 설치해야 한다.

라) 시공 중 강우 등으로 흙의 함수비에 영향을 준다고 판단될 때에는, 가배수로 등으로 함수비의 증가를 방지하도록 하여야 한다.

마) 깎기 과정에서 토사와 암이 혼합되어 토질이 변화되지 않도록 주의하여야 한다.

바) 비탈면의 낙석 또는 토사붕괴 등 재해에 신속하게 대피할 수 있도록, 비탈 끝에서 뒤로 적당한 여유폭을 둔다.

4) 토취장의 깎기 높이가 높은 때에는 초기에 경사면을 계단식으로 평활하게 고른 후 시행하여야 하며, 토질에 따라 안전한 깎기 높이 이상의 굴착은 비탈면 붕괴의 위험이 있으므로 보조장비로 굴착, 집토해서 적재하여야 한다.

사. 사토장

1) 사토장의 용량은 토량의 변화율, 토질이나 암질의 변화에 따른 깎기량 및 쌓기량의 변화, 장비능력 등을 고려하여 용량증가에 대처할 수 있도록 배려되어야 한다.

2) 사토장이 산지, 경사지, 저습지 등 지형, 지질적으로 불량한 위치에 계획되거나, 잔토도 쌓기에 사용할 수 없는 불량토가 많을 때에는, 이토분의 침전지, 방재조절지, 배수성을 고려한 비탈면 보호 등의 설치로 환경보호를 염두에 두고 시행하여야 한다.

3) 사토장으로 논이나 밭을 이용할 때에는 당초의 표토를 집토해 두었다가 공사 완료 후, 복구할 수 있도록 흙의 유출방지, 우수의침해방지 등의 재해안전대책을 강구하여야 한다.

아. 토공의 마무리

1) 비탈면마무리

가) 흙쌓기부, 땅깎기부, 진입도로, 측구에 인접한 모든 비탈면은 설계도에 표시되어 있거나, 공사감독자가 지시하는 선형이나 기울기에 일치되도록 깨끗이 마무리하여야 한다.

나) 비탈면에 노출되어 있는 돌부스러기, 기타 폐기물은 제거하여야 한다.

다) 땅깎기 구간과 흙쌓기 구간이 교차하는 지점의 비탈면은 그 기울기를 조정하여 서로 겹치게 하든지, 자연지반에 완만히 붙게 함으로서 뚜렷한 꺾임이 생기지 않도록 하여야 한다.

2) 표면 마무리

가) 토공사의 모든 표면은 설계도면에 표시되어 있거나, 공사감독자가 지시한 선과 기울기에 일치하도록 말끔히 정돈되어야 하며, 시공기면 아래에 있는 재료를 이완시키지 않도록 각별한 주의를 기울여야 한다.

나) 암절취로 인해 금이 간 상태에서 그대로 모암에 붙어 있는 암조각은 인력으로 완전히 제거하여 완성된 표면이나 측구의 손상 및 기능저하를 막아야 한다.

다) 완성된 구간을 말끔히 정리하여 공사감독자가 검측할 수 있는 상태로 유지하여 공사감독자에게 검사를 받아야 한다.

자. 땅깎기

1) 땅깎기의 토질분류

시공자는 땅깎기 시공 중 토질에 변화가 생길 때에는, 공사감독자에게 통지하여 횡단면을 확인하고, 공사감독자의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

2) 깎기

가) 깎기에 앞서 쌓기에 유해한 원지반면의 불순물을 완전히 제거하여 깎아낸 흙에 섞이지 않도록 하여야 한다.

나) 깎기에 있어서는 비탈면의 안정을 해치지 않도록 주의하여야 하고, 깎기 시공 중에는 지질의 변화 및 용수의 상황을 잘 관찰, 기록하여 공사감독자 에게 보고하여야 한다.

다) 비탈면 또는 비탈어깨 부근의 느슨한 암과 나무뿌리, 불안정한 흙덩어리 등은 완전히 제거하여야 한다.

라) 깎기 시공 중 또는 깎기 시공 완료 후에 지반면이 연화할 경우에는 공사감독자와 협의하여 연약지반 처리공을 하여야 한다.

마) 깎기 구간에서 발생되는 재료가 쌓기에 부적합하다고 판단될경우에는,즉시 공사감독자에게 보고하고 지시에 따라야한다.

바) 깎기 구간에서 깎기면의 길이가 5m이상이고, 지반이 연약하고 토사입자의 이동이 많은 곳에는 공사감독자의 지시를 받아 단끊기를 실시하여야 한다.

3) 땅깎기의 허용오차와 터파기

가) 땅깎기 시공의 허용오차는 특별시방서에 특별히 규정한 것 이외에는 다음을 표준으로 한다.

- 토사구간의 땅깎기면 : ± 20cm

- 암 구간의  땅깎기면 : ± 30cm

나) 시공기면을 초과하여 너무 깎인 부분은 공사감독자가 공사물의 기능상 필요하다고 인정할 때에는, 승인된 재료로서 되메우고 충분히 다져야 한다.

차. 흙쌓기

1) 지반면의 처리

가) 깎기 한 지반면위의 쌓기 시공에서는 깎기 후, 다음의 경우에 다지기를 하여야 한다.

- 깎기 한 지반면이 연약하여 기준값에 미달하는 경우

- 시공 착오로 깎기 한 원지반을 시공기면 아래로 상당히 깊이 깎은 경우

- 원지반을 깎기하고 치환한 경우

나) 경사지나 기존 쌓기부에 접속해서 흙쌓기를 할 때 기울기가 급하고 지반이 연약할 시 층따기를 시공해야 한다.

2) 흙쌓기의 시공

가) 점성질토, 사질토와 같이 그 특성이 다른 재료가 각기 다른 공급원에서 반입될 때에는, 교대로 층을 이루도록 포설하여야 한다. 다만, 공사감독자가 작업에 유리하다고 판단할 때에는 혼합해서 사용토록 지시할 수 있다.

나) 트럭이나 다른 운반장비의 하중을 지지할 수 없는 저습지 등 연약지반에 흙쌓기를 할 때에는, 운반 장비의 하중을 지지할 수 있는 최소의 두께까지 펴 고를 수 있다. 다만, 이 때에는 공사감독자의 승인을 받아야 하며, 균일하게 펴 고루어야 한다.

다) 사력이 혼합된 흙 또는 파쇄암을 쌓기 재료로 사용하는 경우에는, 간극이 생겨 재료의 안정을 해치지 않도록 충분한 다짐을 하여야 한다.

라) 구조물에 충격 또는 손상을 줄 우려가 있는 쌓기에서는 높은 곳에서 토석을 투하하여서는 아니 된다.

마) 구조물에 인접해서 쌓기를 할 경우에는 구조물에 손상을 주지 않도록 순차적으로 쌓기 하여야 한다.

바) 쌓기면이 주계곡과 인접하여 유수에 의한 쌓기면 유실의 우려가 있을 시 공사감독자에게 보고하고 기슭막이 등으로 보호하여야 한다.

3) 다지기

가) 쌓기 작업은 원지반과 쌓기 재료의 성질에 따라서 특별시방서 또는 결정된 두께마다 이것을 충분히 다져야 한다.

나) 구조물에 인접한 곳에 쌓을 때에는 구조에 손상을 주지 않고, 또한 편압을 주지 않도록 충분히 다져가며 쌓아야 한다.

다) 쌓는 각 층은 전체적으로 균등한 지지력을 갖도록 다져야 한다. 이 경우에 너비가 협소하여 전압기를 사용할 수 없는 경우에는, 래머(rammer), 기타 감독관의 승인을 받은 다짐기계를 사용하여 다짐을 하여야 한다.

4) 쌓기비탈면 부근의 시공

비탈면 부근의 쌓기는 본체와 일체가 되도록 충분히 다지면서 시공하여야 한다.

5) 쌓기 표면의 마무리

가) 쌓기 표면의 마무리는 높이의 허용오차가 시공기면에 대하여 ± 30 ~ 50mm 이내가 되도록 마무리하여야 한다.

나) 쌓기 표면의 횡단배수 기울기는 설계도에 지시된 값이 확보되게 하여야 하며, 표면에 전석 등이 노출되어 있는 경우에는 그것을 제거하고, 가능한대로 균등한 지지조건을 갖도록 하여야 한다.

카. 비탈면 보호

1) 비탈면 보호공

비탈면의 토질 및 토양조건, 토양경도, 토양산도, 용수의 유무, 시공시의 기상조건 등을 고려하여 비탈면의 안정을 확보할 수 없는 경우에는 상황에 따라 구조물에 의한 적절한 보호공을 실시하여야 한다.

2) 연약 지반 처리

토공 또는 구조물의 축조될 지반이 연약하여 상부의 하중을 충분히 지지할 수 없을 때에는 개량공법 중에서 적절한 공법을 선택하여 설계도서 및 공사감독자의 지시에 따라 엄밀히 시공하여 연약한 흙쌓기 지반을 개량하고, 흙쌓기의 안정을 확보하여야 한다.

3. 구조물공사

3.1. 구조물 터파기 및 되메우기

가. 터파기

1) 터파기는 구조물의 축조에 지장이 없도록 소정의 깊이와 폭으로 굴착한 다음, 바닥을 고르고 공사감독자의 검사를 받아야 한다.

2) 터파기 시공에는 시공방법, 장비계획 등 작업계획을 세워 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

3) 터파기는 지반의 토질 및 지하수의 상태 또는 터파기 주변의 변화상태를 관찰하고, 주위의 원지반을 이완시키지 않도록 시공하여야 한다.

4) 터파기 지점 가까이에 붕괴, 파손의 위험이 있는 구조물 또는 지하매설물 등이 있을 경우에는, 시공에 특히 주의하고, 이들에게 나쁜 영향을 미치지 않도록 조치해야 한다.

5) 터파기는 지반의 경연, 지형의 상황에 따라 흙막이공 및 물막이공을 하여야 할 필요가 있는 경우에는, 토압 또는 수압에 견딜 수 있도록 튼튼하게 조립, 설치하여야 한다.

6) 터파기의 시공기면은 터파기로 인하여 원지반이 흐트러져서는 아니 되며, 소정의 기초 바닥면 보다 깊게 파지 않도록 하여야 한다.

7) 터파기가 완료된 후에는, 즉시 공사감독자의 검사를 받아야 한다.

8) 터파기 시공 중에는 지장을 주는 지하수 또는 고인 물은 양수기 및 배수구를 설치하여 적당한 방법으로 배제하여야 하며, 터파기 바닥은 물, 기타 등으로 씻겨나가지 않도록 조치하여야 한다.

9) 되메우기 할 구조물 뒷면의 지반이 비탈진 경우에는 층따기를 하여야 한다.

10) 터파기 바닥이 토사로서 거칠어 졌을 경우에는 잡석 등을 깔고, 래머 등으로 충분히 다져야 한다.

나. 터파기한 흙의 처리

1) 터파기한 흙은 공사감독자와 협의하여 되메우기에 유용할 만한 흙은 별도로 저장하고, 되메우기에 사용하지 않을 잔토는 즉시 터파기 장소 밖으로 운반, 처리하여야 한다.

2) 되메우기할 재료나 사토할 잔토를 공사장에 일시 쌓아둘 경우에는 이들의 중량이 흙막이공이나 본 구조물에 피해를 주지 않도록 저장하여야 한다.

3) 되메우기할 재료의 저장장소는 배수가 잘 되도록 하여 되메우기 재료의 함수비 증가를 방지해야 하고, 이물질이 혼입되지 않도록 잘 보호해야 한다.

다. 되메우기

1) 되메우기 재료는 공사감독자의 승인을 얻어 사질토 또는 터파기한 흙에서 양질토를 사용한다.

2) 중요한 곳에서의 되메우기는 최적함수비에 가까운 함수비로 한 층의 두께가 20cm 이내 되도록 펴서 충분히 다져야 한다.

3) 되메우기에 사용하는 재료가 모래인 경우에는 충분한 물다짐을 하고, 필요하면 더돋기를 하여야 한다.

4) 되메우기는 지하구조물에 손상을 주지 않도록, 콘크리트 강도를 고려하여 시공시기를 결정해야 한다.

5) 되메우기는 동결지반에 시공해서는 안 되며, 동결된 재료를 되메우기 재료로 사용해서도 안 된다.

6) 암반을 파고 기초공사를 시공할 때에는, 터파기된 곳은 되메우기 콘크리트를 시행하여 기초와 암반이 밀착되도록 하여야 한다.

3.2. 구조물기초

가. 기초지반

구조물의 기초는 양질의 지지층이 되어야 하며, 어느 부분에서나 균등한 지지력을 갖도록 시공하여야 한다.

나. 바닥면의 마무리

1) 기초 바닥면은 원지반을 흐트리지 않도록, 기면까지 인력으로 마무리하여야 한다.

2) 바닥면에 용수 등의 우려가 있는 경우에는, 적절한 배수처리를 하여야 한다.

3) 바닥면이 암반인 경우에는 돌부스러기 등을 제거하고, 깨끗이 씻어야 하며, 필요하면 모르타르를 균등하게 깔아서 표면을 평탄하게 마무리하여야 한다.

다. 지지층의 검사

1) 지지층에서는 굴착한 바닥면의 토질과 토질조사 자료를 비교하여 공사감독자의 입회하에 확인을 받아야 한다.

2) 지지층의 강도가 부족하다고 생각되는 경우에는 즉시 공사감독자에게 보고하고, 처리방법을 지시받아야 한다.

라. 기초

조약돌(막자갈) 및 모래기초는 기초 바닥면에 고루 깔고, 소정의 높이로 고른 다음, 래머 등으로 충분히 다져야 한다.

3.3. 콘크리트공

가. 재료

1) 물

가) 물은 기름, 산, 염류, 유기물 등 콘크리트의 품질에 나쁜 영향을 미치는 물질의 유해량을 함유해서는 아니 된다.

나) 철근콘크리트에는 해수를 혼합수로 사용해서는 아니 된다.

2) 골재

가) 골재의 품질

① 골재는 골재로서 적당한 입도를 가지고, 깨끗하고, 강하고, 내구성이 있어야 하고, 점토덩어리, 유기불순물, 염분 등의 유해량을 포함하여서는 아니 된다.

② 잔골재는 대소의 알이 적당히 혼합되어 있는 것으로서 그 입도는 다음 값을 기준으로 한다. 체가름 시험은 KS F 2502에 따른다.

체의 호칭 치수(mm)	체를 통과한 것의 중량 백분율(%)
10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15	100 95~100 80~100 50~85 25~60 10~30 2~10

3) 자재의 저장

가) 골재의 저장

① 잔골재와 굵은 골재는 따로 저장하고, 먼지, 잡물 등의 혼입을 방지하여야 한다.

② 중요한 공사에 사용되는 골재는 재료의 분리가 일어나지 않도록, 치수에 따라 나누어 저장하여야 한다.

③ 골재는 표면수가 될 수 있는 대로 일정하도록 저장하여야 한다.

④ 굵은 골재를 취급할 때에는 크고 작은 것이 분리되지 않도록 하여야 한다.

⑤ 골재는 빙설의 혼입 또는 동결을 받지 않도록 하여야 한다.

⑥ 골재는 여름에 일광의 직사를 받지 않도록 하여야 한다.

나) 시멘트의 저장

① 시멘트는 지상에서 30cm 이상 되는 마루를 가진 방습된 창고에 저장하여야 한다.

② 포대시멘트는 13포대 이상 쌓아 올려서는 아니 된다.

③ 저장 중에 생긴 시멘트 덩어리는 사용하여서는 아니 된다.

④ 3개월 이상 창고에 저장된 포대 시멘트나 습기를 받았을 우려가 있다고 생각되는 시멘트는 사용하기 전에 공사감독자의 지시에 따라야 한다.

4) 레디믹스트 콘크리트

레디믹스트 콘크리트는 KS F 4009 규격에 합격한 것이라야 한다.

5) 철근

가) 철근의 품질은 KS D 3504에 규정된 것 또는 이와 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

나) 철근의 저장은 직접 땅에 닿지 않도록 적절한 보관시설을 하고, 창고 안이나 적당한 덮개를 하여 녹이 슬지 않도록 저장하여야 한다.

나. 콘크리트의 배합 및 비비기

1) 배합조건

가) 콘크리트의 배합은 다음에 따라야 한다.

① 콘크리트의 배합은 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 작업에 알맞는 워커빌리티를 가지는 범위 내에서 단위수량이 되도록 작게 정하여야 한다.

② 시방 배합이 설계도에 명시된 경우에는 이에 따라야 한다.

2) 비비기

가) 비비기에는 믹서를 사용할 경우, 재료를 믹서에 넣을 때는 전 재료를 동시에 균등하게 넣는 것을 원칙으로 한다.

다만, 물은 다른 재료보다 먼저 넣기 시작하여 그 속도를 일정하게 하며, 다른 재료를 다 넣고 조금 후에 넣기를 완료하도록  하여야 한다.

나) 재료는 비빈 콘크리트가 균등질이 되도록 충분히 비벼야 한다.

다) 중요하지 않은 공사에 한해서 손으로 비비는 것을 승인할 수 있다.

라) 손으로 비비는 경우, 수밀성을 가진 비비기 판에서 비벼야 한다.

이 경우에 비비기는 비빈 콘크리트의 색깔이 일정하고 균등질이 될 때까지 계속하여야 한다.

다. 콘크리트시공

1) 치기 준비

가) 콘크리트를 치기 전에 운반장치의 내부에 붙어 있는 콘크리트 및 잡물을 깨끗이 제거하여야 한다.

나) 콘크리트를 치기 전에 치는장소를 청소하고,모든 잡물을 제거하고,거푸집널판을 충분히적셔서 공사감독자의 검사를 받아야 한다.

다) 콘크리트를 칠 때에는 먼저 콘크리트 속의 모르타르와 동일한 정도로 배합된 모르타르를 바닥면에 깔아야 한다.

라) 터파기속의 물은 콘크리트를 치기 전에 제거하고, 터파기 속에 유입하는 물은 새로 친 콘크리트가 유실되지 않도록 적당한
방법으로 제거하여야 한다.

2) 레디믹스트 콘크리트의 다루기

가) 레디믹스트 콘크리트를 사용할 때에는 소정의 규격에 합격한 콘크리트를 사용해야 한다.

나) 레디믹스트 콘크리트를 사용할 때에는 콘크리트를 치는데 지장이 없도록 받아들이는 시기, 방법, 기타에 관하여 제조자와 사전에 의논하고, 공사감독자의 지시를 받아야 한다.

다) 레디믹스트 콘크리트는 치기를 끝낸 콘크리트에 해를 끼치지 않도록 운반하여야 한다.

라) 레디믹스트 콘크리트를 부릴 장소 및 방법은 공사감독자의 지시를 받아야 한다.

마) 레디믹스트 콘크리트를 부릴 때는 재료분리가 생기지 않도록 하여야 하며, 재료분리가 생긴 레디믹스트 콘크리트는 치기 전에 거듭 비비기를 하여 사용하여야 한다.

3) 운반

가) 비빈 콘크리트는 재료분리 및 손실이 될 수 있는 대로 적게 되는 방법으로 빨리 운반해야 한다.

나) 콘크리트의 운반 도중에 심한 재료분리가 일어났을 경우에는, 거듭비비기를 하여 균등질의 콘크리트를 유지해야 한다.

4) 콘크리트 치기

가) 콘크리트의 작업구획 및 작업구획 내에서 콘크리트를 치는 순서는 공사감독자의 지시에 따라야 한다.

나) 콘크리트는 재료분리 및 손실을 방지할 수 있는 방법으로 빨리 운반해서 쳐야 한다.

이 때에는 조금이라도 굳은 콘크리트를 사용하여서는 안 된다.

다) 치기를 끝낸 콘크리트는 어떠한 운반방법에 의한 경우라도 소정의 품질이 유지되어야 하며, 콘크리트의 운반 또는 치기도중에 재료분리가 일어났을 때에는, 거듭비비기로서 균등질의 콘크리트가 되도록 하여야 한다.

라) 치기 및 다지기를 할 때 콘크리트의 표면에 상승하는 물이 될 수 있는 대로 적게 되도록 재료의 배합 및 치기속도를 조절하여야 한다.

마) 콘크리트를 치는 도중에 표면에 떠오르는 물은 적당한 방법으로 제거하여야 한다.

바) 한 작업구획내의 콘크리트는 치기를 완료할 때까지 연속하여 치기를 하여야 한다.

사) 콘크리트가 얼마간 굳기 시작하고 있을 때에 그 위에 콘크리트를 덧치기 할 때에는, 위층, 아래층의 콘크리트가 일체가 되도록 공사감독자의 지시에 따라 시행하여야 한다.

5) 다지기

가) 콘크리트는 치기 도중 및 치기 직후 봉다지기 또는 진동기 다지기로 충분히 다져서 콘크리트가 철근의 주위 또는 거푸집의 구석구석에 흘러 들어가도록 하여야 한다.
이 경우에 콘크리트가 충분히 흘러 들어가기 힘든 곳에는 치기 전에 콘크리트 속의 모르타르와 같은 정도의 배합으로 된
모르타르를 먼저 치거나 또는 적당한 방법으로 콘크리트가 확실히 흘러 들어가도록 하여야 한다.

나) 엷은 벽 또는 거푸집의 구조상, 거푸집 진동기를 사용하든가 또는 치기 직후에 거푸집의 바깥부분을 가볍게 두들겨 콘크리트가 잘 가라앉도록 하여야 한다.

다) 봉다지기에 의하여 콘크리트를 치는 경우에는 각 층의 두께를 된반죽일 때에는 15cm이하, 묽은 반죽일 때에는 30cm이하로 한다.

라) 진동기를 사용하여 콘크리트를 치는 경우에는 콘크리트의 배합, 다지기 1층의 두께, 진동기의 종류 및 찌르는 간격 등에 관해서 공사감독자의 지시를 받아야 한다. 이 경우에 진동기는 콘크리트로부터 천천히 뽑아서 구멍이 남지 않도록 하여야 한다.

6) 양생

가) 콘크리트를 친 후에 고온도 또는 저온도, 급격한 온도변화, 건조, 하중, 충격 등의 유해한 영향을 받지 않도록 충분히 양생하여야 한다.

나) 양생의 방법 및 기간에 관해서는 공사감독자의 지시를 받아야 한다.

다) 콘크리트의 노출면은 보통포틀랜드 시멘트를 사용할 경우 콘크리트를 친 후 적어도 5일간, 조강포틀랜드 시멘트를 사용하는
경우에는 적어도 3일간 항상 습윤 상태를 유지하여야 한다.

라) 거푸집널판이 건조할 우려가 있을 때에는 거푸집널판에 살수하여야 한다.

마) 막양생을 할 경우에는 공사감독자의 지시를 받아야 한다.

7) 거푸집의 제거

가) 거푸집은 구조물의 안전에 해가 가지 않도록 제거해야 한다.

나) 구조물이 동바리에 지지되었을 경우 콘크리트로 인하여 피해가 없을 정도로 콘크리트가 충분히 경화되면 제거할 거푸집은
24시간 후에 제거하여도 좋다.

다) 거푸집 지지목은 부재가 자중 및 하중에 충분히 견딜 만한 강도를 가질 때까지 떼어 내어서는 안 된다.

8) 표면의 마무리

가) 노출면에서 균일한 외관을 얻고자 할 경우에는 재료, 배합, 콘크리트치기의 방법 등이 변동하지 않도록 하고, 시공이음과 신축이음 사이의 콘크리트는 연속해서 치도록 특히 주의하여야 한다.

나) 거푸집널판에 접하는 면은 다음에 따라 마무리하여야 한다.

① 노출면이 되는 콘크리트 표면은 완전히 모르타르로 덮이도록 다져야 한다.

② 콘크리트 표면에 혹이나 줄이 생긴 경우에는 이들을 매끈하게 따내야 하고, 곰보와 홈이 생긴 경우에는 그 주변의 불완전한 부분을 쪼아내고 물로 적신 후, 적당한 배합의 콘크리트 또는 모르타르로 땜질을 하여 매끈하게 마무리하여야 한다.

③ 거푸집을 떼어낸 후 온도응력, 건조수축 등에 의해 표면에 발생한 균열은 공사감독자의 지시에 따라 보수하여야 한다.

다) 거푸집널판에 접하지 않은 면은 다음에 따라 마무리하여야 한다.

① 다지기를 끝내고 거의 소정의 높이와 모양으로 쳐진 콘크리트의 표면은 스며 올라온 물이 없어진 후나 또는 표면의 물을
처리한 후 마무리하여야 한다. 이 경우에 마무리에는 나무흙손이나 마무리 기계를 사용하여야 한다.

② 마무리 작업 후 콘크리트가 굳기 시작할 때까지의 사이에 일어나는 균열은 탬핑 또는 되마무리를 하여 제거하여야 한다.

③ 매끄럽고, 치밀한 표면이 필요할 때에는 작업이 가능한 범위 내에서 되도록 늦은 시기에 쇠흙손으로 콘크리트 표면을 눌러가면서 손질하여야 한다.

라) 마모를 받는 면의 마무리는 다음에 따라야 한다.

① 마모를 받는 면의 마무리에는 물‧시멘트 비와 슬럼프가 작은 콘크리트를 잘 다져서 매끈하게 마무리한 후, 공사감독자의 지시에 따라 양생기간을 연장하여야 한다.

② 마모에 대한 저항을 특히 크게 할 목적으로 특수한 마무리를 할 경우에는 공사감독자의 지시를 받아야 한다.

마) 모르타르 바르기의 마무리는 다음에 따라야 한다.

① 모르타르 바르기의 마무리를 하는 경우에는 콘크리트를 친 후 1시간 내에 콘크리트 표면에 고르게 바르고 마무리하여야 한다.

② 상당히 굳은 콘크리트 표면에 모르타르 바르기의 마무리를 하는 경우에는, 표면을 정 또는 적당한 공구로 거칠게 하고, 물로 충분히 적신 다음에 시멘트 풀을 얇게 바르고, 즉시 모르타르를 발라서 마무리하여야 한다.

8) 이음

가) 이음을 필요로 하는 경우에는 공사감독자의 지시에 따라 구조물의 강도 및 외관을 해치지 않도록 그 위치, 방향 및 시공방법을
정하고 필요에 따라 적당한 보강재를 접속면에 매설해 두어야 한다.

나) 굳은 콘크리트에 새로운 콘크리트를 쳐서 이을 때에는 치기전에 거푸집을 다시 조여서 굳은 콘크리트의 표면을 공사감독자의 지시에 따라 처리하여야 하며, 느슨한 골재알맹이, 품질이 나쁜 콘크리트 및 잡물 등을 완전히 제거하고 충분히 흡수시킨 후 즉시
콘크리트를 치고, 이어서 먼저 친 콘크리트와 밀착하도록 다지기를 하여야 한다.

다) 신축이음에서는 구조물이 접하는 부분을 서로 절연시켜야 한다.

신축이음에는 필요에 따라 감독관의 승인을 얻어 신축이음재 또는 물막이판을 넣어야 한다.

라. 철근

1) 자재

철근은 이형철근으로서 SBD 30등급 및 도면에 표시된 형태의 크기를 만족하여야 한다.

2) 재료의 저장 및 보호

가) 철근은 직접 땅에 닿지 않게 판재 또는 다른 받침대를 깔고 창고 안에 또는 적당한 덮개를 하여 저장하여야 하며 품질 및
규격별로 분리하여 저장해야 한다.

나) 철근을 저장 또는 취급할 때에는 변형, 왜곡 또는 절단되지 않도록 주의해야 한다.

3) 철근의 가공

가) 철근은 설계도서에 표시된 모양과 치수에 일치하도록 재질을 해치지 않는 방법으로 가공하여야 하며, 용접한 철근은 구부려서는 안 되며, 용접부분으로부터 철근지름의 10배 이상 떨어진 곳에서 구부리는 것이 좋다.

나) 철근은 상온에서 가공하는 것을 원칙으로 한다.

할 수 없이 철근을 가열하여 가공하는 경우, 그 작업방법에 관하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

다) 가공에 의해 곧게 할 수 없는 철근은 사용하여서는 아니 된다.

4) 철근의 조립

가) 철근은 조립하기 전에 청소하고, 들떠 있는 녹과 기타 철근과 콘크리트의 부착을 해칠 우려가 있는 이물질을 제거하여야 한다.

나) 철근은 정확한 위치에 고정하고, 콘크리트를 치기 전에 공사감독자의 검사를 받아야 한다.

다) 철근의 조립에는 필요에 따라 적당한 조립용 철근을 사용하고 충분히 견고하게 연결하여야 한다.

라) 철근의 교점은 0.9mm (20번선) 굵기 이상의 연철선 또는 적당한 클리프로 매어야 한다.

마) 철근과 거푸집널판과의 간격은 모르타르 블록, 매달기 철물, 철좌, 플라스틱재 등의 스페이서를 사용하여 정확하게 유지시켜야 한다.

바) 철근을 조립한지 장시일이 경과한 경우에는, 콘크리트를 치기 전에 다시 공사감독자의 검사를 받고 청소하여야 한다.

5) 철근의 이음

가) 인장철근의 이음은 될 수 있는 대로 피해야 한다.

나) 설계도서에 표시되지 않은 철근의 이음을 하는 경우에는 이음의 위치 및 방법을 정하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

다) 인장철근의 이음은 한 단면에 모이지 않도록 서로 어긋난 위치에 있게 하여야 한다.

라) 철근의 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 0.9mm (20번선) 굵기 이상의 연철선으로 몇 군데를 매어야 한다.

마) 철근이음에 용접이음을 쓸 경우에는 철근의 종류, 지름 및 시공위치에 따라 가장 적당한 시공방법을 선택하여야 한다.

마. 거푸집 및 동바리

1) 일반 사항

가) 모든 거푸집 재료는 목재, 목재 플라스틱(Wood Plastic), 압착 파이버 판(Pressed Fiberboard) 또는 철제이어야 하며, 거푸집은 콘크리트의 자중 및 시공 도중 가해지는 하중 그리고 목재의 수축으로 인하여 비틀어지거나 터지지 않도록 충분한 견고성을
지니며 모르터가 새어나오지 않도록 만들어야 한다.

나) 거푸집의 위치를 정확히 유지하기 위하여 적절한 조치를 강구해야 한다.

다) 거푸집은 쉽고 안전하게 철거할 수 있도록 설치해야 하며 패널의 이음은 가능한 한 수직 또는 수평으로 하여 모르터가 새지 않는 구조로 해야 한다.

라) 거푸집 내부를 깨끗이 청소하고 공사감독자의 검사와 승인을 받은 후에 콘크리트를 타설해야 한다.

2) 거푸집

가) 외부에 노출되는 콘크리트의 표면에 사용할 거푸집은 합판, 압착 파이버 판(Pressed Fiber－board), 철판으로 안을 대어서 만든 비미장목재 또는 미장목재로 머리는 면에서 두드러지지 않게 때려 박아야 한다. 거푸집의 표면은 평평하여 콘크리트의 표면이 깨끗하고 매끄럽고 결이 고르게 마무리할 수 있어야 한다.

거푸집용 목재는 완성된 구조물의 외관에 영향을 미치지 않는 품질이어야 한다.

나) 재사용하는 거푸집의 내면은 깨끗이 청소하여야 하나 철제 거푸집인 경우에는 흠이 날 정도로 철사 솔(Wire Brush)질을 해서는 안 된다.

다) 특히 지정되지 않는 경우라도 콘크리트의 모서리는 모따기를 해야 한다.

3) 문양 거푸집

콘크리트 옹벽의 단순함과 무미건조함을 극복하고 주변 경관을 해치지 않도록 하기 위하여 시공한다.

가) 종류 및 규격

문양 거푸집은 재질 및 문양의 종류에 따라서 구분 된다.

① 종 류 : a. 스티로폴(EPS)제품
b. 합성수지(Rubber)제품
c. 철판요철(Steel)제품

② 치 수 : a. 910× 910m/m
b. 600× 1200m/m
c. 270, 195× 1400m/m

③ 두 께 : 문양의 종류에 따라서 T=25, 30, 35, 40, 45, 50, 55m/m등이 있다.

나) 형틀의 제작

① 기존 합판 거푸집에 수평 줄눈을 표시한 후 무늬를 연결하여 조합한 후 일반 못(1½``)을 사용하여 문양 거푸집을 부착시킨다.

② 문양 거푸집 표면에 문양 거푸집 전용 박리제(스티로폴 501, G)를 붓이나 분무기로 1~2회 도포 한다.

③ 현장 여건에 따라 합판 거푸집에 문양 거푸집을 부착시킨 후에 형틀을 연결하여 부착할 수도 있다.

그러나, 후자인 경우에는 철근 조립과 후면 거푸집 조립 전에 상기 작업이 선행되어야 한다.

④ 옹벽 상단을 마감할 때나 옹벽 구획을 분할할 경우에 띠줄 무늬를 설치 할 수 있다.

⑤ 형틀 제작 및 조립 시에 구조물 형태와 모양에 따라서 문양 거푸집을 절단할 필요가 있을 때는 선을 그은 후 잘 드는 칼로 절단하여 부착한다.

⑥ 무늬의 배열에 따라 구조물 시공 후의 분위기가 서로 상이하므로 무늬 배열은 상하 좌우를 잘 연결하여 배열한다.
무늬에 따라서는 조립을 잘못하면 공사 후 무늬가 바뀌거나 역 무늬가 되는 수가 있으므로 특별한 주의를 요한다.

⑦ 지면 아래로 울리는 부위에는 약간만 시공한다.

다) 콘크리트 타설

① 문양 거푸집을 사용하였을 때는 콘크리트 슬럼프 값이 가능한 커야 하며(12Ccm정도) 굵은 골재의 최대 치수는 25m/m정도가 적당하다.

② 콘크리트 치기는 형틀에 부착된 문양 거푸집이 손상되지 않도록 형틀 사이의 중간 부분에 타설 해야 하며, 작업 중 철근의
배치가 흐트러지지 않도록 주의해야 한다.
특히, 경사면 시공 시 골재 분리현상으로 인하여 구조물 표면이 거칠어지는 경우가 있으므로 세심한 시공을 하여야 한다.

③ 문양 거푸집은 콘크리트 타설 압력에 견딜 수 있도록 충분한 강도로 제작되어 있으나 작업 중 철근의 조립 시에 표면에 손상이 가지 않도록 주의해야 하며 내부 진동기를 사용할 경우 문양 거푸집이 손상되지 않도록 형틀 내부 중간 부분에 사용해야 한다.

4) 동바리

가) 동바리는 적당한 형식으로 선택하여 전달되는 하중을 안전하게 기초에 전달하도록 해야 하며 동바리는 조립이나 떼어내기가
편리한 구조로서 그 이음이나 접촉부에 하중을 안전하게 전달 할 수 있는 것이라야 한다.

나) 중요한 구조물의 동바리에 대해서는 설계도를 작성하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

5) 거푸집 및 동바리의 조립

가) 거푸집 및 동바리는 소정의 강도와 강성을 가지는 동시에 완성된 구조물의 위치, 모양 및 치수가 정확하게 확보되며, 만족스러운 콘크리트가 되도록 설계되어야 한다.

나) 거푸집 및 동바리는 연직방향하중, 횡방향하중, 콘크리트측압 및 특수하중을 고려하여 설계하여야 한다.

다) 재료는 강도, 강성, 내구성, 작업성, 쳐 넣는 콘크리트에 대한 영향 및 경제성을 고려하여 선정해야 한다.

라) 거푸집은 쉽게 조립할 수 있고 안전하게 떼어낼 수 있게 하며, 거푸집널판 및 패널의 이음은 가능한 대로 부재 축에 직각 또는 평행하며 모르타르가 새어 나오지 않는 구조로 하고, 필요한 경우에는 거푸집 청소, 검사 및 콘크리트 치기에 편리하도록 임시 개구를 만들어야 한다.

마) 동바리는 하중을 완전하게 기초에 달하도록 해야 하며, 조립 및 떼어내기가 편리한 구조로서 이음이나 접속부에서 하중을
안전하게 전달할 수 있어야 한다. 동바리 밑둥은 과도한 침하나 부등침하가 일어나지 않도록 해야 한다.

바) 거푸집을 단단하게 죄는 데는 볼트 또는 강봉을 쓰며, 거푸집널판의 내면에는 박리제를 발라야 한다.

사) 동바리는 콘크리트를 친 후 그 무게에 의하여 생기는 거푸집의 처짐을 추정하여, 동바리의 필요에 따라 그만한 솟음을 두어야 한다.

아) 특수 거푸집과 동바리를 사용하는 경우에는 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

6) 거푸집 및 동바리 검사

가) 거푸집 및 동바리는 콘크리트를 치기전에 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

나) 거푸집 및 동바리는 콘크리트를 치는 동안 그 상태를 확인하여야 하며, 이상이 있을 때에는 공사감독자의 지시를 받아 조치하여야 한다.

7) 거푸집 및 동바리 떼어내기

가) 거푸집 및 동바리는 콘크리트가 그 자중 및 시공도중에 가해지는 하중을 받는데 필요한 강도에 도달할 때까지 떼어내어서는
안 된다.

나) 거푸집이나 동바리의 떼어내기는 구조물에 충격 및 진동을 주지 않도록 주의하여 실시하여야 한다.

다) 거푸집이나 동바리의 떼어내기의 시기 및 순서에 관해서는 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

전  문  시  방  서

본 시방서는 임도 노면의 침식을 방지하고 원활한 차량통행을 위한 노면보강공 및 비탈사면을 안정시키고 침식을 방지하는 산림토목기초공사와 비탈면을 식생으로 피복하여 임도의 조기피복과 훼손지를 회복시키기 위한 전문시방서이다.

1. 노면보강공

1.1. 콘크리트포장

가. 터파기

터파기는 본 시방서 구조물 기초 터파기공의 해당 규정에 따라야 한다.

나. 자재

1) 콘크리트

KS F 4009에 규정된 레디믹스트 콘크리트로서 재령28일 압축강도 180kg/㎠ 이상, 공기량 4.5± 1.5%, 슬럼프 8± 2.5㎝, 굵은 골재 최대치수 40㎜ 이하로 한다.

2) 용접철망

용접철망은 KS D 7017의 규정에 적합한 제품을 사용한다.

3) 거푸집

가) 거푸집은 똑바르고 콘크리트 타설시 굽거나 비틀림이 없는 충분한 강도를 가진 합판 또는 KSF 8006 규정에 적합한 철재거푸집을 사용한다.

나) 곡선부에는 구부리기 쉬운 탄성철재 거푸집이나 판재를 미리 곡선부 선형에 맞추어 제작해 두어야 한다.

다) 거푸집의 높이는 콘크리트 포장두께와 동일하게 제작하고 합판 거푸집의 경우에는 상부에 모따기를 위한 1m×1cm 크기의 면목을 견고하게 부착하여야 한다. 면목은 콘크리트 타설중 깨지거나 변형이 없는 충분한 강도를 가진 것이어야 한다.

다. 시공

1)노상 및 안정층

가) 노상은 상부의 교통하중을 지지할 수 있는 충분한 지지력을 가져야 하므로 필요시 지지력 시험을 실시하여 설계기준치에 적합한지를 확인하고 부적합할 경우 치환, 노상안정처리, 포장두께조정 등의 적절한 대책을 수립· 시행해야 한다.

나) 시공에 앞서 노상면은 먼지, 진흙 기타의 잡물을 제거하고 깨끗이 청소하여야 하며, 다짐도, 계획고, 평탄성 등에 대하여
공사감독자의 검사를 받아야 한다.

다) 노상의 다짐 및 정지작업은 이 시방서의 관련규정에 따른다.

라) 보조기층은 완성된 노상에 설계도에 명시된 두께와 형상으로 포설하며, 시험실 최대 건조밀도의 95% 이상 다져야 한다.

마) 보조기층 표면에 분리막을 설치할 경우에는 이음 없이 전폭으로 깔아 겹이음부가 없도록 하되, 부득이 하게 이음을 할 경우에는 세로방향으로 10㎝이상, 가로방향으로 30㎝이상 겹치도록 설치해야 한다.

2) 거푸집설치

가) 거푸집 설치에 앞서 포장의 선형 및 구배를 유지할 수 있도록 단단한 실을 사용하여 규준틀을 설치하여야 한다.

나) 거푸집은 규준틀에 맞추어 설치하되 거푸집 외부에 90cm를 초과하지 않는 간격으로 기둥을 박아 고정시킨다.

다) 거푸집 설치가 끝나면 바닥을 깨끗이 청소하고 바닥과 거푸집을 물로 적신다.

라) 콘크리트 타설 전 인접한 시설물 등은 오염되지 않도록 비닐 등으로 덮어야 한다.

3) 콘크리트타설

가) 콘크리트를 타설하기 전에 보조기층의 포설상태 및 다짐도, 계획고, 거푸집 설치상태에 대해 공사감독자의 검사를 받아야 한다.

나) 포장면 위로 노출되는 구조물의 마무리 작업이 완료되지 않았을 경우에서 콘크리트를 타설해서는 안 된다.

다) 콘크리트를 운반차에 실을 때 또는 내릴 때는 높이를 되도록 낮게 하여 재료분리가 일어나지 않도록 해야 한다.

라) 콘크리트를 친 후 내부진동기로 거푸집 끝, 모서리, 줄눈부 등을 충분히 다져 콘크리트가 밀실하게 타설되도록 한다.

마) 용접철망을 설치할 경우에는 용접철망을 설치할 높이까지 하층 콘크리트를 펴 깔고 그 위에 용접철망을 설치하고 공사감독자의 확인을 받은 후 곧 나머지 상층의 콘크리트를 시공하여야 한다.
이때 하층 콘크리트 치기가 끝난 후 상층 콘크리트를 칠 때까지 30분 이상 경과해서는 안 된다.

4) 용접철망의 설치

가) 용접철망은 설계도에 명시된 경우에 한하여 설치하며, 설치높이는 포장면으로부터 콘크리트 슬래브 두께의 1/3 위치에 두도록 한다.

나) 철망의 설치폭은 콘크리트 슬래브의 폭보다 10㎝ 정도 좁게 한다.

다) 철망의 이음부는 모두 중첩되도록 하고 그 이음길이는 20㎝ 정도로 하며, 결속선으로 단단하게 고정하여야 한다.

라) 상․하부 용접철망의 줄눈은 서로 중복되지 않도록 엇갈리게 설치한다.

마) 철망은 운반 및 설치시 구부러지거나 용접이 떨어지지 않도록 조심스럽게 다루어야 한다.

5) 표면마무리

표면 마무리는 초벌 마무리, 평탄 마무리, 거친면 마무리 순으로 시행하며, 다음의 규정에 따른다.

가) 초벌 마무리

① 초벌 마무리는 콘크리트타설 후 즉시 시행하며, 두꺼운 나무막대기 등으로 콘크리트표면을 포설방향에 직각으로 두드려 여분의 콘크리트를 거푸집 윗면에 맞추어 깎아내리며 실시한다.

② 마무리 도중 콘크리트량이 부족한 부분은 보충하고 가.항에 준해 다시 마무리 한다.

③ 마무리면은 거푸집이 기준이 되므로 거푸집 윗면은 항상 깨끗이 청소하여야 한다.

나) 평탄 마무리

① 평탄 마무리는 초벌 마무리에 연이어 실시하고 나무밀대(float) 등으로 절반씩 중복되도록 요철을 고르며 평활하게 마무리 한다.

② 콘크리트면이 낮아서 나무밀대에 닿지 않는 곳이 있으면 콘크리트를 보충하여 콘크리트 전면에 나무밀대가 닿을 때까지
마무리 한다.

③ 나무밀대 작업이 완료되면 콘크리트의 물걷힘 상태를 보아가며 광목을 이용, 포설방향에 직각으로 최종 마무리를 한다.
이때 진행속도와 방향을 일정하게 하여 콘크리트표면에 물결모양이 생기지 않도록 주의하여야 한다.

④ 일반적인 보도콘크리트포장의 최종 마무리작업은 평탄 마무리작업에서 완료하는 것으로 한다.

다) 거친면 마무리

① 거친면 마무리는 슬래브 전체에 걸쳐 균등하게 하여야 하며, 거친면 마무리가 끝나면 슬래브나 구조물 등에 부착된 모르타르는 와이어 브러시 등으로 깨끗이 제거해야 한다.

② 거친면 마무리는 콘크리트 표면이 아주 거친 상태가 되지 않는 동안에 완료하여야 한다.

6) 줄눈

가) 줄눈 자르기는 초기 균열을 사전에 유도할 수 있도록 콘크리트 표면이 손상되지 않는 범위 내에서 가능한 빠른 시간 내에
실시하여야 한다.

나) 줄눈은 일직선이 되도록 자르며, 컷팅 모서리부가 깨지지 않도록 주의하여야 한다.

다) 줄눈재의 주입시기는 콘크리트 경화시 발생되는 알칼리 성분이 없어지는 2주 후에 콘크리트가 건조한 상태에서 주입한다.

라) 줄눈재 삽입에 앞서 줄눈 자르기시 발생된 먼지 또는 외부로부터 침입한 토사 등은 압력공기를 이용하여 완전히 제거해야 한다.

마) 백업재는 삽입깊이가 동일하게 유지될 수 있도록 하고 줄눈폭보다 25 ~ 35% 정도 두꺼운 것을 사용하여야 한다.

바) 줄눈재의 주입높이는 슬래브 표면보다 2~3㎜ 낮게 충진하여 하절기 콘크리트 팽창 시 상부로 밀려나오는 것을 방지할 수
있어야 한다.

7) 양생

가) 최종 마무리가 끝나고 콘크리트가 초기 경화되면 표면에 가마니, 마포 등을 물에 적셔 덮어야 하며, 그 상태로 적어도 5일간은 습윤 상태를 유지해야 한다.

나) 양생기간 중에는 충격이나 과도한 하중 또는 진동 등에 의하여 균열이나 기타 손상이 발생하지 않도록 하여야 하며, 보도의 경우 3일간은 포장면 위를 보행하거나 기타 물건 등을 놓아서는 안 된다.

다) 차도의 경우 양생기간은 다음을 기준으로 한다.

① 보통 포트랜드 시멘트를 사용한 차도 : 14일 이상

② 조강 포틀랜드 시멘트를 사용한 차도 : 7일 이상

라) 거푸집은 콘크리트에 손상이 가지 않도록 3일 이상 양생한 후 떼어낸다.

1.2. 혼합석부설

가. 콘크리트포장을 시공하지 않은 구간의 노면을 보호하기 위하여 혼합쇄석을 부설한다.

나. 혼합쇄석은 최대골재 25mm입자와 석분의 비율을 4:6의 비율로 적당히 배합하고, 부설의 평균 높이 10cm의 양으로 펴 고른 뒤 다짐을 실시한 후 평균높이가 7cm정도가 되어야 한다. 단, 도면에 별도로 부설두께가 명시되어 있을 경우는 도면 표기에 따른다.

1.3. 콘크리트개거

가. 콘크리트포장을 시공하는 구간의 유하수를 측구로 유도하기 위하여 시공한다.

나. 개거의 시공위치는 포장시공 구간 물매가 낮은 곳부터 2~3m전에 예각이 되도록 적당한 길이(4~6m)롤 시공한다.

2. 용‧배수로 구조물공

가. 파형강관

1) 파형강관

① 파형강관은 KS해당규격 (800mm t=2.7mm이상, 1,000mm t=3.2mm이상)에 부합한 것을 사용하여야 한다.

② 파형강관의 단면과 규격은 아래와 같다

파형규격(mm) : 22/3"× 1/2" (68.0× 13.0)

파형골구(골) : 9

록심간격(mm) : 24" (609.6)

③ 파형강관의 최대허용 외압강도와 단위중량은 아래와 같다.

규 격	5% 변형외압강도(kg/m)	단위중량(kg/m)
800mm	18,790	65.0
1000mm	19,090	80.7
1200mm	20,570	96.6
1500mm	23,750	110.4

나. 철근 콘크리트 암거

1) 터파기

터파기는 본 시방서 구조물 기초 터파기공의 해당 규정에 따라야 한다.

2) 기초

가) 기초공은 설계서에 따라 각별히 주의하여야 한다.

나) 기초공은 기초말뚝을 사용하지 않는 경우에는, 설계도서에 따라 조약돌, 자갈 또는 막자갈 등을 깔고, 잘 다진 후, 콘크리트를 고르게 깔고 바닥면을 마무리해야 한다. 바닥고르기, 콘크리트의 깔기 시공에 있어서는 본 시방서 콘크리트공의 해당규정에  따라야 한다.

다) 기초말뚝을 사용할 경우에는 설계도, 특별시방서 외에 공사감독자의 지시를 받아서 시공한다.

라) 흙쌓기한 부분에 암거구조물을 설치하는 것은 가급적 피한다.

만약, 설치하여야 할 경우에는 구조물 밑바닥 기면보다 지시된 높이만큼 다지기를 철저히 하여 더돋기를 한 후에 터파기를 한다.

3) 철근 콘크리트공

가) 구거본체에 대한 철근 콘크리트의 시공은 이 시방서 콘크리트공의 해당 규정에 따라야 한다.

나) 본체에 콘크리트 치기를 할 때에는 암거의 바닥 슬래브가 굳은 후에 시공하여야 하며, 바닥에 흩어진 톱밥이나 불순물을 깨끗이 제거하고, 측벽 콘크리트와의 접속부는 밀착이 되도록 거칠게 만들어야 한다.

다) 암거는 높이가 1.2m 미만일 때는 측벽과 상부 슬래브 콘크리트를 동시에 칠 수 있다.

라) 암거의 높이가 1.2m 이상인 경우에는 측벽 콘크리트가 굳은 후에 상부 슬래브 콘크리트를 칠 수 있다. 이때 측벽과 슬래브의  접합이 완전히 되도록 하기 위해 적절한 맞물림 철근을 심어 두어야 하며, 이음부의 위치는 사전에 공사감독자의 승인을 받아야  한다.

마) 날개벽은 가능하면 암거본체와 일체로 동시에 콘크리트를 쳐야 한다.

바) 문형 암거의 버팀벽 시공은 설계도에 따라 구거본체를 시공하고, 되메우기 및 뒤채움 시공전에 하고, 시공중 과중한 휨응력이 구거본체에 작용하지 않도록 특히 주의하여야 한다.

4) 이음

가) 암거의 이음부시공은 설계도에 나타낸 것 외에 공사감독자의 지시에 따라 특히 주의하여 시공하여야 한다.

나) 이음부의 시공은 콘크리트공의 해당규정에 따라야 한다.

다) 이음의 위치는 구조적으로 안전하며, 가능한대로 외관을 해치지 않는 곳이라야 한다.

5) 뒤채움 및 되메우기

가) 뒤채움 및 되메우기는 이 시방서 구조물 기초 터파기공의 터파기 및 되메우기에 관한 해당 규정에 따라 시공하여야 한다.

나) 암거의 뒤채움은 상부 슬래브 콘크리트를 타설하고 충분히 양생된 후에 시공해야 하며, 구체양면에서 동시에 같은 높이로
진행하여야 한다. 다만, 현장조건상 한 쪽이 다른 쪽보다 높게 뒤채움을 하여야 할 때에는 충분한 콘크리트 강도가 확보된 후에 시공할 수 있으며, 사전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

6) 날개벽 및 유입‧유출구

가) 암거의 날개벽 및 유입‧유출구는 설계도 외에 이 시방서 콘크리트공, 석축 및 콘크리트공의 해당 규정에 따라 시공하여야 한다. 편심하중에 의한 암거의 경사 및 부등침하가 생기지 않도록 주의하여야 한다.

나) 날개벽 뒷면의 배수를 위하여 날개벽에는 물빼기구멍을 설치하여야 한다.

물빼기구멍의 높이는 날개벽 앞면의 비탈면 높이보다 아래에 두어야 한다.

다) 수로구거의 경우에는 유입‧유출구가 유수에 의하여 세굴되지 않도록 세굴방지공을 설치하여야 한다.

다. 관 부설

1) 터파기

가) 터파기는 이 시방서 구조물 기초 터파기공의 해당 규정에 따라 설계도에 표시된 폭과 깊이 및 경사대로 시공해야 한다.

나) 터파기는 필요한 최소 폭으로 하는 것이 좋으며, 터파기 바닥면은 관을 충분히 지지할 수 있도록 단단해야 한다.

다) 터파기가 완료되면 공사감독자의 검사를 받은 후에 다음 작업을 해야 한다.

2) 기초

가) 기초는 하중을 균등하게 분포시킬 수 있도록 설치하여야 하며, 가급적 지지면적을 넓게 취하여야 한다.

나) 관거 아래의 토질이 예상되는 하중을 지지할 수 있는지 미리 조사‧검토하고, 이토, 오물 등 부적합한 재료가 나왔을 때에는
공사감독자의 지시에 따라 양질의 입상재료로 치환하여야 한다.

다) 파형강관을 매설할 경우 바닥면을 잘 고르고 양질의 고운 모래나 흙을 깔고 잘 다진 후 관을 매설하여야 한다.

라) 기초에 조약돌 또는 부순돌을 쓰는 경우에는 조약돌 또는 부순돌을 깔고, 막자갈 또는 깬자갈을 채워야 한다.

막자갈을 소정의 모양 및 치수에 따라 깔아서 다지고, 관에 접하는 부분은 관벽면의 모양에 맞도록 잘 다듬어야 한다.

마) 콘크리트 기초는 이 시방서 콘크리트공의 해당규정에 따라 시공하며, 막자갈 (또는 깬자갈)을 고르게 깔고, 거푸집을 설치하여 콘크리트를 친다.
말뚝 기초의 경우에는 설계도 외에 이 시방서 구조물 기초 터파기공의 해당 규정에 따라 시공하고 콘크리트를 시공한다.

3) 관의 부설

가) 관은 설계도에 표시된 모양과 치수의 것을 소정의 구배에 맞추어 하류측 또는 낮은 쪽에서부터 설치해 가야 한다.

나) 관은 바닥면과 밀착되게 하고, 관 안벽면이 어긋나지 않도록 주의하여 연결하고, 관안은 매끄럽게 마무리해야 한다.

다) 뒤채움 및 되메우기를 시공하기 전에 관의 설치 적부, 침하의 유무, 손상 여부 등에 대하여 공사감독자의 검사를 받아야 하며,
이상이 있을 때에는 공사감독자의 지시에 따라 다시 설치하거나 교체하여야 한다.

4) 뒤채움 및 되메우기

가) 관의 바깥벽면으로부터 관의 지름에 상당하는 거리내는 다지기가 잘 되는 양질의 재료로 되메우기 해야 하며, 그 밖은 공사감독자의 지시에 따라 일반 쌓기 재료 또는 조립의 재료로 되메우기 해야 한다.

나) 되메우기 및 뒤채움의 시공은 이 시방서 구조물 기초 터파기공의 터파기 및 되메우기에 관한 해당 규정에 따른다.

5) 날개벽 및 유입‧유출구

관거에 대한 날개벽 및 유입‧유출구의 시공은 용‧배수로 구조물공 "나“  "6“ 항의 규정에 따라야 한다.

3. 콘크리트 옹벽공

가. 철근콘크리트 재료

철근콘크리트 재료에 관해서는 본 시방서 콘크리트공의 해당 규정에 따라야 한다.

나. 기초재 및 말뚝

1) 기초재는 조약돌, 막자갈, 쇄석 또는 모래를 사용하며, 본 시방서 돌쌓기공 '가‘ 항의 해당규정에 따른다.

2) 기초 말뚝에는 나무말뚝, 철근콘크리트말뚝, 강 말뚝 등을 사용하며, 본 시방서 구조물 기초공의 해당 규정에 따른다.

다. 시 공

본 공사는 일반시방서의 콘크리트공의 해당 규정에 따라 시공한다.

1) 기초 지반의 깎기에는 비탈면이나 바닥면을 흩트리지 않도록 주의하여 시공한다.

2) 절토부의 뒷면에 용수가 있는 경우에는 공사감독자의 지시에 따라 처리한다.

3) 뒤채움돌은 조약돌을 견고하게 쌓고, 간극에는 자갈을 충분히 채워야 한다.

4) 물빼기구멍, 신축이음 등의 위치와 크기에 대하여는 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

5) 콘크리트, 기초터파기, 거푸집 등은 일반시방사항에 따른다.

6) 옹벽시설시 필요에 따라 신축, 수축 이음을  시공한다.

4. L형 측구 수로

이 시방서는 노면의 표면배수를 위해 설치하는 L형 콘크리트수로의 재료 및 시공에 관한 사항을 규정한다.

가. L형 콘크리트수로의 구배

1) 횡단구배

가) 설계도에 별도의 명시가 없는 한 2~4%의 편구배를 두어야 한다.

나) 도로 횡단구배를 편구배로 시공하는 경우에는 높은 쪽 L형 콘크리트수로를 도로 횡단구배에 맞추어 역구배로 시공한다.

2) 종단구배

L형 콘크리트수로의 종단구배는 경사지의 경우 도로의 종단구배와 동일하게 적용하며, 평지의 경우에는 두 빗물받이 사이의 중앙점에서 양쪽으로 0.25% 이상 구배를 두어, 배수가 원활히 되도록 해야 한다.

나. 거푸집

1) 거푸집은 똑바르고 콘크리트 타설시 굽거나 비틀림이 없는 충분한 강도를 가진 것이어야 하며, 사용하기 전에 매번 깨끗이
청소하고 박리제를 발라야 한다.

2) 거푸집의 높이는 L형 콘크리트수로 높이와 동일하게 제작하고, 목재거푸집의 경우에는 상부에 모따기용 면목(3㎝×3㎝)을 견고하게 부착한다.

다. L형 측구수로의 설치

1) 거푸집 설치

가) 시공에 앞서, 유도선(String line)을 설치하며, 유도선은 측구의 종단구배를 감안하여 설치하되, 콘크리트 타설시 지워지지 않도록 하여야 한다.

나) 가 항의 유도선과 측구의 횡단구배를 고려하여 규준틀 및 겨냥줄을 설치한다.

다) 겨냥줄을 따라 수직․수평이 유지되도록 거푸집을 설치한다. 이때 거푸집은 콘크리트 타설시 움직이지 않도록 거푸집 외부에 90㎝를 초과하지 않는 간격으로 기둥을 박아 고정하고, 거푸집 안쪽에는 버팀목을 끼워 지지시킨다.

라) 거푸집 설치가 완료되면 바닥을 깨끗이 청소하고, 바닥과 거푸집을 물로 적신다.

2) 콘크리트 타설

가) 콘크리트는 거푸집의 변형이 없도록 조심스럽게 붓고 진동기나 막대기 등으로 충분히 다져야 한다.

나) L형 콘크리트수로 상부는 유도선 및 규준틀에 맞추어 나무흙손으로 1차 마무리를 하며, 최종마감은 쇠흙손을 사용하여 종단구배 방향으로 매끈하게 마무리 한다.

다) 마무리된 L형 콘크리트수로의 표면은 굵은 골재가 노출되지 않도록 해야 한다.

라) L형 콘크리트수로의 전면 상부는 3㎝× 3㎝ 크기로 모따기를 하여야 한다.

3) 양생

가) 최종 마무리가 끝나고 콘크리트가 경화되면, 즉시 양생포 등을 덮어, 최소 1일 이상 습윤양생을 실시한다.

나) 거푸집은 콘크리트 타설 후, 최소 3일 이상 경과된 후에 콘크리트에 손상을 주지 않는 방법으로 조심스럽게 제거한다.

5. 줄떼공

비탈다듬기에서 생산된 부토를 고정하고, 식생을 조성하기 위한 시설로써 비교적 급준한 산복비탈면에 계단간 수직높이 및 계단폭은  별도의 정해진 규격에 의거하여 만들고, 그 앞면에 토사의 침식을 방지하고자 떼붙임을 하여 계단을 보호하며, 뒷면에는 양질의 흙을 채운 후 식재한다.

6. 잡공사

시공과정에서 생성된 잉여토사는 말끔히 제거하고 주위의 흩어진 잡석, 잡관목, 잡근주, 억새는 보기 좋게 정리하여야 한다.